Fragebogen techn. Anforderungen

Anforderungen Aufbau LF 20 / HLF 20:
☐ Fahrzeug wird beschafft mit Landes- oder Kreiszuschuss und muss der DIN entsprechen
☐ Fahrzeug wird beschafft ohne Landes- oder Kreiszuschuss und muss der nicht DIN entsprechen
Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Wunsch-Lieferant:
Hersteller	Wählen Sie ein Element aus.

Fahrerhaus und Mannschaftsraum
☐ Ablagekasten im Bereich zwischen Fahrer und Beifahrer	
☐ Schlüsselkasten zwischen Fahrer und Beifahrer
☐ Helmhalterung für Fahrer und Beifahrer
☐ 3 Sitze gegen Fahrtrichtung, davon die beiden äußeren Sitze mit Preßluftatmer-Halterung
☐ 4 Sitze in Fahrtrichtung, ohne Preßluftatmer-Halterung
☐ 4 Sitze in Fahrtrichtung, die beiden inneren Sitze mit Preßluftatmer-Halterung
☐ Mannschaftsraumtüren mit elektrischen Fensterhebern
☐ Mannschaftsraumtüren mit mechan. Fensterhebern
☐ Zusätzliches Fenster unten in Mannschaftsraumtüre
☐ Boden Mannschaftsrum Gummi / Kunststoff
☐ Boden Mannschaftsrum Alu-Riffelblech
Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.


Aufbauseitige Ausstattung:
☐ Seitlich klappbare Auftritte von Geräteraum G1 und G5 sowie G2 und G6
☐ Herausklappbare Kotflügelauftritte im Bereich der Hinterachse
☐ Ausführung des Heckgeräteraumes mittels Aluminiumrollladen 
☐ Ausführung des Heckgeräteraumes mittels Heckklappe
☐ Heckgeräteraum mit Heckklappe + Aluminiumrollladen 
☐ Alu-Dachkasten links
☐ Alu-Dachkasten rechts
☐ Alu-Dachkasten mittig auf Mannschaftsraumdach
☐ Haspelträger für 1 Einpersonenhaspel
☐ Haspelträger für 2 Einpersonenhaspeln
☐ kein Haspelträger
☐ Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Lagerungen und Halterungen
☐ Lagerung Steckleiter auf Standard-Lagerung
☐ Lagerung Multifunktionsleiter auf Standard-Lagerung
☐ Lagerung Schiebleiter auf Standard-Lagerung
☐ Lagerung Steckleiter auf Entnahmehilfe
☐ Lagerung Multifunktionsleiter auf Entnahmehilfe
☐ Lagerung Schiebleiter auf Entnahmehilfe
☐ Schubfach über Pumpe
☐ Hygieneboard
☐ Arbeitsplatte ausziehbar in einem Geräteraum
☐ Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.


Feuerwehrpumpe und sonstige löschtechnische Einrichtungen
☐ Löschwasserbehälter nach Norm 2.000 l (LF 20) / 1.600 l (HLF 20)
☐ Größerer Löschwasserbehälter in Abhängigkeit der Gewichtsbilanz
☐ Gewünschte Größe:		Wählen Sie ein Element aus.
☐ Steuerung der Pumpe mittels übersichtlichem Pumpenbedienfeld in Anlehnung an die Fachempfehlung des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV)
☐ Steuerung der Pumpe mittels Displays
☐ Feuerlöschkreiselpumpe EN 1028-1-FPN 10/1000
☐ Feuerlöschkreiselpumpe EN 1028-1-FPN 10/2000
☐ Feuerlöschkreiselpumpe EN 1028-1-FPN 10/3000
☐ Automatische Pumpendruckregulierung
☐ Zusätzlicher C-Abgang an der Fahrzeugfront
☐ Zusätzlicher B-Abgang an der Fahrzeugfront
☐ Pump-and-Roll-Schaltung
Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Schaumausrüstung:
☐ keine Schaumausrüstung verbaut / kein Schaummitteltank
☐ Schaummitteltank mind. 120 l
☐ Schaummitteltank 200 l
☐ Elektrische Schaummittelpumpe zur Füllung des Schaummittelbehälters
☐ externe Schaummittelpumpe zur Füllung des Schaummittelbehälters
☐ mechan. Schaummittel-Druckzumischsystem, Typ FireDos DZ 1000
☐ elektr. Schaummittel-Druckzumischsystem DZA für 1 B-Abgang
☐ elektr. Schaummittel-Druckzumischsystem DZA für 1 B-Abgang + Schnellangriff
☐ elektr. Schaummittel-Druckzumischsystem DZA für 2 B-Abgänge
☐ elektr. Schaummittel-Druckzumischsystem DZA für 2 B-Abgänge + Schnellangriff
Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Schnellangriffseinrichtung:
☐ Einrichtung zur schnellen Abgabe von Wasser mit 1 C-Schlauch C30
☐ Einrichtung zur schnellen Abgabe von Wasser mit 2 C-Schläuchen C15
☐ Zusätzlicher C-Abgang für Einrichtung zur schnellen Abgabe von Wasser
☐ Formstabiler Schnellangriff auf Haspel mit 30 m
☐ Formstabiler Schnellangriff auf Haspel mit 50 m
Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Zugeinrichtung:
[bookmark: _Hlk207810854]☐ maschinelle Zugeinrichtung
Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Funk:
☐ MRT Motorola
☐ MRT Sepura
☐ BSI-Sicherheitskartenleser
☐ Programmierschnittstelle
Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Sondersignalanlage:
☐ Original-Martinhornanlage
☐ Astabweiser
☐ 2 LED-Blaulichter, z.B. Hänsch Nova B2
☐ 2 LED-Blaulichter in einem Designelement / Dachüberbau
☐ 2 LED-Blaulichter als Dachbalken, z.B. Hänsch DBS 4000
☐ 2 LED-Blaulichter als Dachbalken, z.B. Hänsch DBS 5000
☐ 2 LED-Blaulichter als geteilter Dachbalken, z.B. Hänsch DBS 950
☐ Blaulicht-Blitzstreifen längs am Aufbau oben über die Aufbaulänge in LED-Ausführung
☐ Heckwarneinrichtung in LED-Ausführung
☐ Kreuzungsblitzer, sofern nach Bundesland zulässig
Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Elektrik / Pneumatik:
☐ Fremdeinspeisung RettBox-Air 24 V
☐ Fremdeinspeisung RettBox-Air 230 V
☐ Fremdeinspeisung PowAir-Box 24 V
☐ Fremdeinspeisung PowAir-Box 230 V
☐ Fremdeinspeisung Pölz 24 V
☐ Fremdeinspeisung DIN 14680 - 24 V
☐ Fremdeinspeisung Druckluft über Druckluftnippel
☐ Suchscheinwerfers Hella Marine LED
☐ Schwanenhalsleuchte Beifahrer
☐ Einbau von Rauchmeldern im Mannschaftsraum und Aufbau
☐ Einbau einer Tablethalterung
☐ 1 Druckluftabgang (Stecknippel) im Aufbau
☐ 2 Druckluftabgänge (Stecknippel) im Aufbau
☐ Drucklufthaspel im Aufbau
☐ Fern-Start-Stopp-Einrichtung Stromerzeuger vom Pumpenbedienstand
☐ Stromhaspel 230 V im Aufbau mit Anschluss an Stromerzeuger
☐ Stromhaspel 230/400 V im Aufbau mit Anschluss an Stromerzeuger
☐ Abbiegeassistent
☐ Bird-View-System
☐ Klimaanlage Mannschaftsraum
☐ Standheizung Mannschaftsraum
Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Lichtmast / Beleuchtung:
☐ Lichtmast mit 4 LED-Scheinwerfern (2 x Nahstrahler, 2 x Weitstrahler)
☐ Lichtmast mit 6 LED-Scheinwerfern (3 x Nahstrahler, 3 x Weitstrahler)
☐ Lichtmast mit 8 LED-Scheinwerfern (4 x Nahstrahler, 4 x Weitstrahler)
☐ Lichtmast mit 2 LED-Scheinwerfern Typ Hero 3
☐ Verstellbarkeit der Scheinwerfer auf Fokussierung oder Weitleuchten
☐ LED-Blaulicht auf Lichtmast
☐ Fahrerhausdach vorne mit zwei LED-Scheinwerfern
☐ Manövrierscheinwerfer in LED-Ausführung an beiden Spiegeln
Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Farbgebung:
☐ Lackierung feuerrot RAL 3000
☐ Lackierung verkehrsrot RAL 3020	
☐ Lackierung reinweiß RAL 9010
☐ Designbeklebung (Bild mitliefern)
Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Sonstiges:
Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.
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